黔东南州环境质量月报

(2025年7月）

一、城市环境空气质量

2025年7月，全州16个县（市）按《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）要求开展了二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）6项指标的环境空气质量监测。参照《城市环境空气质量排名技术规定》统计空气质量综合指数（简称综合指数），全州空气质量综合指数为1.63，各县排名依次为：丹寨县1.48、雷山县1.48、天柱县1.51、锦屏县1.51、凯里市1.53、黄平县1.53、从江县1.57、台江县1.57、麻江县1.58、黎平县1.61、岑巩县1.61、剑河县1.67、镇远县1.72、三穗县1.74、施秉县1.83、榕江县2.19。

2025年7月，全州16个县（市）AQI优良天数比例均为100%。

表1 2025年7月黔东南州环境空气质量统计表

序号	县（市）	综合指数	AQI有效监测天数	AQI优良天数	AQI优良天数比例%	首要污染物
1	丹寨县	1.48	31	31	100	O3
2	雷山县	1.48	31	31	100	O3
3	天柱县	1.51	31	31	100	O3
4	锦屏县	1.51	31	31	100	O3
5	凯里市	1.53	31	31	100	O3
6	黄平县	1.53	31	31	100	O3
7	从江县	1.57	31	31	100	O3
8	台江县	1.57	31	31	100	O3
9	麻江县	1.58	31	31	100	O3
10	黎平县	1.61	31	31	100	O3
11	岑巩县	1.61	31	31	100	O3
12	剑河县	1.67	31	31	100	O3
13	镇远县	1.72	31	31	100	O3
14	三穗县	1.74	31	31	100	O3
15	施秉县	1.83	31	31	100	O3
16	榕江县	2.19	31	31	100	O3
17	全州平均	1.63
100
二、集中式饮用水水源地水环境质量

2025年7月，全州共35个县城以上集中式饮用水水源地，其中31个水源地开展水质监测（27个水源地取水量922.5684万吨，水质优良率100%；4个备用水源地因没有取水量未统计取水量达标率）；从江宰樟水库暂停监测；3个在建水源地未开展监测。

1、中心城市集中式饮用水水源地水环境质量

2025年7月，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类限值和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值评价，凯里市3个集中式饮用水水源地，取水量190.0582万吨，水质优良率100%。

表2 2025年7月黔东南州中心城市集中式饮用水水源地水质情况

中心城市	序号	水源地名称	水源地

类型	水质

类别	取水量(万吨)	取水量

达标率%	备注
凯里	1	龙井水厂	地下水型	Ⅲ	47.2443	100
2	上寨水库	湖库型	Ⅱ	41.3725	100
3	金泉湖水厂	湖库型	Ⅱ	101.4414	100	里禾水库
合计
190.0582	100
2、县级城镇集中式饮用水水源地水环境质量

2025年7月，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类限值和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值评价，全州15个县共32个县城集中式饮用水源地，其中28个水源地开展水质监测（24个水源地取水量732.5102万吨，水质优良率100%；4个备用水源地因没有取水量未统计取水量达标率）；从江宰章水库暂停监测；3个在建水源地未开展监测。

表3 2025年7月黔东南州县城集中式饮用水水源地水质情况

县城	序号	水源地名称	水源地类型	水质

类别	取水量

(万吨)	取水量达标率(%)	备注
施秉	1	观音岩水库	湖库型	Ⅱ	17.86	100
2	大石板	湖库型	Ⅲ	6.46	100
三穗	3	大山沟	湖库型	Ⅲ	4.2	100
4	塘冲水库	湖库型	Ⅲ	52.8	100
岑巩	5	思阳镇集中式饮用水源	河流型	Ⅱ	0	/	备用
6	下溪水库	湖库型	Ⅰ	53.3897	100
天柱	7	高明山	湖库型	Ⅱ	0	/	备用
8	鱼塘水库	湖库型	Ⅱ	75	100
锦屏	9	天堂	河流型	Ⅱ	12.4985	100
10	孟佰水库	湖库型	Ⅱ	27.5465	100
剑河	11	南脚溪	河流型	Ⅱ	36.6527	100
台江	12	打岩沟	河流型	Ⅰ	42.5471	100
13	台雄水库（白基山）	湖库型	/	/	/	在建
黎平	14	五里江水库	湖库型	Ⅱ	54.5	100
15	石景山水库	湖库型	/	/	/	在建
16	枫树屯水库	湖库型	Ⅲ	46.7	100
榕江	17	三角井、归久溪	河流型	Ⅱ	64.05	100
18	归久溪水库	湖库型	Ⅲ	25.17	100
19	八匡溪工业园区集中式饮用水水源	河流型	Ⅱ	9.53	100
从江	20	宰章河	湖库型	/	/	/	暂停监测
21	独洞水库	湖库型	Ⅲ	58.8	100
雷山	22	望丰水库	湖库型	Ⅱ	16.92	100
23	鸡鸠	湖库型	Ⅱ	0	/	备用
丹寨	24	泉山水库	湖库型	Ⅱ	0	/	备用
25	刘家桥水库	湖库型	Ⅱ	7.6586	100
26	乌坝河水库	湖库型	Ⅱ	28.2056	100
黄平	27	龙洞榜	地下水型	Ⅱ	17.85	100
28	雷打岩	地下水型	Ⅱ	7.13	100
29	响水桥	地下水型	Ⅱ	3.52	100
镇远	30	犀牛洞	地下水型	Ⅲ	36	100
麻江	31	西牛滩水库	湖库型	/	/	/	在建
32	翁威马龙洞	地下水型	Ⅱ	27.5215	100
合计
732.5102	100
三、地表水环境质量

2025年7月，全州3条主要河流共有42个断面，达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的断面有42个，优良率为100%。

清水江监测断面26个，达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的断面有26个，优良率为100%；

都柳江监测断面7个，均为国控监测断面，达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的断面有7个，优良率为100%；

舞阳河监测断面9个，达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的断面有9个，优良率为100%。

表4 2025年7月清水江水质状况

序号	县（市）	河流名称	监测断面	断面级别	水质类别	超标情况
1	凯里市	清水江	下司	国控	Ⅱ	/
2	凯里市	清水江	旁海	国控	Ⅱ	/
3	台江县	巴拉河	平敏大桥	国控	Ⅱ	/
4	黎平县	亮江	南田	国控	Ⅱ	/
5	剑河县	巫密河	打莱	国控	Ⅱ	/
6	锦屏县	清水江	茅坪	国控	Ⅱ	/
7	三穗县	六洞河	巴米	国控	Ⅱ	/
8	通道县	洪洲河	地阳坪公路大桥	国控	Ⅱ	/
9	洪江市	沅江	金紫	国控	Ⅱ	/
10	凯里市	清水江	机务段	省控	Ⅱ	/
11	凯里市	巴拉河	格细	省控	Ⅰ	/
12	台江县	清水江	施洞	省控	Ⅱ	/
13	黎平县	乌下江	平信	省控	Ⅱ	/
14	剑河县	南哨河	展模大桥	省控	Ⅰ	/
15	剑河县	清水江	猫鼻岭下寨	省控	Ⅲ	/
16	雷山县	巴拉河	郎德	省控	Ⅱ	/
17	雷山县	巫密河	方祥水寨	省控	Ⅰ	/
18	锦屏县	清水江	三板溪	省控	Ⅰ	/
19	天柱县	清水江	白市	省控	Ⅰ	/
20	天柱县	六洞河	妙福	省控	Ⅱ	/
21	麻江县	清水江	卡乌	省控	Ⅰ	/
22	麻江县	重安江	三岔河大桥	省控	Ⅰ	/
23	锦屏县	清水江	南加	省控	Ⅱ	/
24	凯里市	里禾水库	里禾水库	省控	Ⅱ	/
25	凯里市	上寨水库	上寨水库	省控	Ⅱ	/
26	福泉市	重安江	冬青树	省控	Ⅱ	/
注：国控断面数据为总站共享数据。

表5 2025年7月都柳江水质状况

序号	县（市）	河流名称	监测断面	断面级别	水质类别	超标情况
1	榕江县	寨蒿河	忠诚村大桥	国控	Ⅱ	/
2	榕江县	都柳江	榕江	国控	Ⅱ	/
3	榕江县	平江河	八瑞村大桥	国控	Ⅱ	/
4	从江县	双江	四寨河大桥	国控	Ⅱ	/
5	黎平县	水口河	井郎村大桥	国控	Ⅱ	/
6	从江县	都柳江	从江大桥	国控	Ⅱ	/
7	河池市	小环江	黄种村	国控	Ⅰ	/
注：国控断面数据为总站共享数据。

表6 2025年7月舞阳河水质状况

序号	县（市）	河流名称	监测断面	断面级别	水质类别	超标情况
1	玉屏县	舞阳河	玉屏	国控	Ⅱ	/
2	玉屏县	龙江河	滑石电站	国控	Ⅱ	/
3	岑巩县	车坝河	于河村	国控	Ⅱ	/
4	施秉县	舞阳河	高碑	国控	Ⅱ	/
5	黄平县	余庆河	平溪	省控	Ⅱ	/
6	黄平县	邰拉河	跳鱼洞	省控	Ⅱ	/
7	黄平县	舞阳河	金坑	省控	Ⅱ	/
8	岑巩县	龙江河	天堂	省控	Ⅰ	/
9	镇远县	龙江河	大岭拱桥	省控	Ⅱ	/
注：国控断面数据为总站共享数据。